Checklista

Förebygg brand hemma

* Rök aldrig i sängen. Det är den vanligaste orsaken till dödsbränder.
* Stanna hemma när tvättmaskinen, diskmaskinen eller torktumlaren är igång.
* Täck inte över elektriska element.
* Se till att lampor/spotlights inte är nära något brännbart eller kan trilla ner.
* Byt blinkande lysrör. De kan överhettas. Byt glimtändaren samtidigt.
* När hårtorkar, mobilladdare, datorer inte används - dra ur kontakten.
* Var rädd om sladdar. En trasig sladd kan orsaka kortslutning och brand.
* Ställ värmeljus var för sig. Om de står tätt ihop kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga.
* Se till att det är fritt ovanför tända ljus och att de står stadigt.
* Använd inte ljus med ingjutna dekorationer
* Blås ut ljusen när du lämnar rummet

Checklista

Brandvarnare

* Se till att brandvarnaren har standardmärkningen **SS-EN 14604.**
* Placera brandvarnaren i taket och minst 50 cm från väggen.
* De flesta bränder i bostäder börjar i köket. Ha därför en brandvarnare i närmaste rum intill köket för att få så tidig varning som möjligt, om det börjar brinna i köket.
* Om du bara har en brandvarnare ska den sitta i eller intill sovrummet. Då hör du larmsignalen när du sover.
* Har du olika takhöjder hemma, långa avstånd mellan rummen eller annat som fördröjer röken? Då ska du skaffa flera brandvarnare.
* Har du ett hus med flera våningar - placera en brandvarnare på varje våning.
* Testa brandvarnaren ofta, särskilt när du varit hemifrån en längre tid.
* Ha alltid extra batterier hemma.
* Om brandvarnaren piper, är det dags att byta batteriet...
* ... men det är ännu bättre att komma ihåg att byta batteri varje år!
* 1 december är Brandvarnardagen. När du tar fram adventsljusstaken kan du passa på att byta batteriet i brandvarnaren.
* Rengör brandvarnaren en gång om året. Dammsug och torka av den på utsidan.

Checklista

Så använder du en brandsläckare

* Dra ur säkringen.
* Lossa slangen.
* Rikta munstycket mot det som brinner.
* Sikta innan du trycker in handtaget.
* Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
* Gå nära branden och huka dig ner.
* Tryck in handtaget.
* Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.

Checklista

## Levande ljus

* Det är viktigt att ljuset och ljusstaken har samma dimension.
* Ljusstaken ska tåla värme och vara stabil.
* Placera ljuset säkert, där ingen gardin eller något annat brännbart kan nå det.
* Ta bort alla föremål som lätt kan ta eld. De ska inte vara nära ljuset.
* Ett ljus ska inte ska stå där det är dragigt.
* För många ljus tillsammans kan påverka varandra och flamma upp.
* Ljusmassan kan flamma upp om den blir för varm.
* Andra värmekällor kan göra så att ljusen omformas och börjar brinna okontrollerat.
* Släck alltid ljusen innan de har hunnit brinna ner av sig självt.
* Lämna aldrig tända ljus. De kan antända gardiner, ljusdekorationer, bordsskivor och annat.
* När du blåser ut, så kan delar av veken lossna. Håll handen bakom lågan när du blåser.
* Somna inte ifrån någon form av tända ljus.
* Låt inte barn och ungdomar hantera ljus på egen hand.
* Husdjur ska helst inte vara i ett rum med tända ljus.

### Mer om lyktor och värmeljus

* Ljuslyktor ska ha ventilation. Annars kan det bildas brännbara gaser.
* Vid överhettning kan ljuslyktor spricka och gå sönder.
* Använd inte blockljus i lyktor för värmeljus. De kan smälta så att brinnande ljusmassa rinner ut.
* Överkanten på värmeljuset ska vara i jämnhöjd med ljusstakens överkant.
* Ställ aldrig värmeljus tätt ihop. De kan överhettas och börja brinna.

Checklista

## Brand i föreningslokalen

### Före festen

* Max antal tillåtna personer i lokalen 25 personer.
* Brandvarnare finns i köket och stora lokalen.
* Släckutrustning finns i köket.
* Se till att det finns möjlighet att larma 112.
* Det ska alltid finnas minst två utrymningsvägar som inte är beroende av varandra.
* Se till att de inte är blockerade.
* Alla dörrar längs utrymningsvägarna ska kunna öppnas utan nycklar. Ytterdörr och altandörr låses upp med lägenhetsnyckeln

### Under festen

* Ljus och marschaller ska stå på säkra platser och håll dem under uppsikt.
* Ta inte in flera gäster än vad lokalen är godkänd för.
* Visa gästerna var utrymningsvägarna finns.
* Vägarna ska **inte** blockeras.
* Kolla då och då under festen att inte någon har blockerat utrymningsvägarna med bord, stolar, kläder eller annat.

### Efter festen

* Släck levande ljus/marschaller.
* Se till att spisar, diskmaskiner, kaffekokare och dylikt är avstängda.
* Lämna inte sopsäckar nära husfasaden. Då minskar du risken för anlagd brand.
* Lås altandörr och ytterdörr

Checklista

När du grillar med gasol

Ej tillåtet på balkong och inbyggd/inglasad altan

* Kontrollera att gasolgrillen är CE-märkt. Det är tillverkarens garanti för att EU:s säkerhetskrav är uppfyllda.
* Det ska finnas en regulator eller reducerventil som anpassar trycket på gasolen mellan flaskan och grillen.
* Undersök slangen från regulatorn till grillen inför varje sommar. Böj på den. Om det finns sprickbildningar i gummit, byt slangen!
* När du ska montera gasolgrillen, se till att kopplingarna är täta. Använd läckspray eller läckindikator. Gör den kontrollen varje gång du byter flaska.
* Större gasolbehållare är vänstergängade. Skruvar man åt fel håll kan man skada gängorna med läckage som följd.
* Grillen ska inte stå nära brännbart material, exempelvis parasoll, vedhögar och intilliggande byggnader.
* Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Det kan hindra fett och matrester att rinna ner i dropplådan och ökar risken för brand.
* Ha en handske nära. Om det börjar brinna är det viktigt att du kan stänga av gastillförseln.
* Se till att brandsläckare finns i närheten. Försök aldrig släcka en eld i en gasolgrill med vatten.
* Fettavlagringar kan ta eld, så rengör grillen regelbundet efter användning.

# *Elektronik*- och hushållsprodukter

*Hushållsmaskiner, vitvaror och laddare till elektroniska produkter kan börja brinna. Minska risken för sådana bränder genom att sköta underhållet av produkterna och att använda dem på rätt sätt.*

Både elektronikprodukter med uppladdningsbara batterier kan börja brinna, liksom själva laddaren. Många USB-laddare klarar inte kraven på elsäkerhet. Batterierna i mobiltelefoner och surfplattor blir varma under laddning. I extrema fall kan en överhettning uppstå och leda till brand.

## Minska risken för brand vid laddning

Använd CE-märkta produkter och inte piratkopior av kända märken. Tänk också på att använda exempelvis laddare som är anpassade för den mobiltelefon eller surfplatta du har. Bara för att laddningskabeln passar, betyder det inte att produkterna är säkra att använda med varandra.

Ladda mobiltelefon eller surfplatta när du är hemma och vaken. Lägg produkten du laddar på hårt underlag och ta bort föremål som kan börja brinna. Se till att ha en fungerande brandvarnare.

## Diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare

Brand kan uppstå i diskmaskiner, torktumlare och tvättmaskiner av flera orsaker. Tänk på att inte packa för mycket i tvätt- och diskmaskiner. Använd bara sådana maskiner när du är hemma så kan du agera om du märker att det är något fel.

Ludd i filtret i en torktumlare kan också orsaka brand genom att täppa för luftcirkulationen eller isolera värmeelementet som blir överhettat. Rengör därför luddfiltret regelbundet.

## Rengör kylskåp och frys

Bränder kan uppstå bakom kyl och frys genom att det samlas damm på kompressorer och kylslingor som täpper för luftcirkulationen. Det kan räcka med värmen från kompressorn för att dammet ska antändas. Även isoleringsmaterialet i kylskåpet och frysen kan antändas. Dra därför ut kyl och frys och dammsug när du frostar av.

# Så släcker du en brand

*Mindre bränder kan du oftast släcka själv. Det kan göras på olika sätt, beroende på vad som brinner och vad du har för redskap till hands. Brandsläckare och brandfilt är bra saker att ha hemma.*

En brandsläckare går bara att använda en gång. Sedan måste den lämnas in för påfyllning, även om man bara sprutat lite.

## Att använda brandfilt

Med en brandfilt kan du släcka mindre bränder, till exempel i kläder eller om en ljusstake har vält omkull. Brandfilten fungerar bra till att släcka bränder på plana ytor som spisen. Brandfilten kväver elden. Kasta inte filten på branden utan lägg den bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten. Förvara brandfilten så att du lätt kommer åt den. Även vanliga filtar i naturmaterial kan användas för att kväva en brand. **Tänk på att fleece är brandfarligt!** Brandfiltens storlek rekommenderas att vara 120x180 centimeter.

## Om det brinner i en kastrull

Lägg på ett lock. Försök **aldrig** släcka en brand i en kastrull eller stekpanna med vatten. Vatten i en brinnande kastrull börjar förvandlas omedelbart till ett stort moln av het ånga. Vattenångor kan kasta iväg brinnande olja och branden riskerar att spridas.

## Om det brinner i en elektrisk apparat

Dra alltid först ur kontakten. Släck sedan med vatten.

## Om det brinner i dina kläder

Om det brinner i dina kläder, lägg dig ner och kväv branden mot marken och håll händerna för ansiktet som skydd. Brinner det i någon annans kläder försök få honom eller henne att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken.

## Om du bränner dig

Kyl skadan med svalt vatten.